adapter

Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný

Vstupní napětí: 110..240 V AC / 50 Hz 0,5A
Výstupní napětí: 5VDC
Výstupní proud: 1A
Výstupní výkon: 5W
Výstupní konektor: 5,5/2,1/10mm
Výrobce: Vigan
Obal:A

|  |
| --- |
| RoHS |
| Kód produktu | 751-814 |
| Ean produktu | 8595193505408 |
| Váha | 0.086000 Kg |
| Výstupní napětí:  | 5 V  |
| Výstupní výkon:  | 5 W  |
| Výstupní proud:  | 1 A  |
| Typ:  | Spínaný -  |
| Výstup:  | Stabilizovaný -  |
| Výstupní napětí AC/DC:  | Stejnosměrné -  |
| Vstupní napětí:  | 100..240 V AC / 50 Hz -  |
| Provedení:  | Síťová vidlice -  |
| Výstupní konektor:  | Souosý 5,5/2,1/10 mm -  |
| Poznámka:  | - -  |
| Výrobce:  | Vigan -  |

Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný

