adapter

Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný  
  
Vstupní napětí: 110..240 V AC / 50 Hz 0,5A  
Výstupní napětí: 5VDC  
Výstupní proud: 1A  
Výstupní výkon: 5W  
Výstupní konektor: 5,5/2,1/10mm  
Výrobce: Vigan  
Obal:A

|  |  |
| --- | --- |
| RoHS | |
| Kód produktu | 751-814 |
| Ean produktu | 8595193505408 |
| Váha | 0.086000 Kg |
| Výstupní napětí: | 5 V |
| Výstupní výkon: | 5 W |
| Výstupní proud: | 1 A |
| Typ: | Spínaný - |
| Výstup: | Stabilizovaný - |
| Výstupní napětí AC/DC: | Stejnosměrné - |
| Vstupní napětí: | 100..240 V AC / 50 Hz - |
| Provedení: | Síťová vidlice - |
| Výstupní konektor: | Souosý 5,5/2,1/10 mm - |
| Poznámka: | - - |
| Výrobce: | Vigan - |

Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný

